附件：

各行业领域风险提示和管控措施

1. 商业综合体、大型商超
2. 风险提示：商业综合体、大型商超具有体量大、建筑面积广、储物量多、人员密集等特点，是各类安全生产事故防范的重点。企业工作人员可能会产生麻痹大意心理，出现巡查放松、盯守放松、培训学习不到位等现象，易发生安全事故。
3. 管控措施：一是严格落实消防制度。不锁闭、占用、堵塞安全出口、疏散通道，不在楼道、楼梯间堆放易燃、可燃物品，确保消防设施、应急照明设备、疏散指示标志完整有效。二是加强火灾隐患自查。开展电气设施和燃气设施排查，确保电气线路、燃气管路、电缆井、管道井完好。室内动火作业要严格遵守相关规定。三是严密组织促销活动。做好促销活动的安全管理，按规定履行申报手续，督促活动的主办方、承办方从严落实消防安全主体责任，突出临时布展、舞台搭建、人员疏散、消防设施等关键环节，定人定责，加强现场巡查检查，确保安全。四是加强从业人员安全教育。节前组织工作人员开展安全培训、应急演练等，提升安全意识和安全技能。
4. 餐饮经营单位
5. 风险提示：餐饮商家点多面广，人员流动大，燃气安全是重中之重。从前期检查情况来看，部分餐饮经营单位存在就餐区放置液化石油气罐、燃气报警装置使用不规范、使用不合格燃具、软管老化、软管材质不合格或超长使用、电线乱拉乱接且未穿管等安全隐患消除不及时不彻底。
6. 管控措施：一是餐饮经营单位要全面自查自改，严格落实餐饮企业安全生产主体责任。二是严禁使用非法液化石油气罐，严禁擅自改变天然气管道及附件的安全位置、功能，严禁堵塞消防疏散通道和损坏消防设施。三是保持营业时间就餐场所通风良好；四是严格落实食品安全制度，严禁采购和销售有毒野生菌。
7. 加油站
8. 风险提示：经营单位消防车道是否畅通，是否设置醒目的消防安全标识、标语，电气设备是否符合防爆要求，是否设置可靠的防雷、防静电保护设施，是否按规定进行检测，关键工艺环节和专用库房是否采取保障安全的技术措施，从业人员是否进行消防安全培训等。
9. 管控措施：成品油经营单位要全面自查自纠自改，严格落实安全生产主体责任，落实24小时值班值守制度，定期组织工作人员开展安全培训、应急演练等，提升安全意识和安全技能。
10. 其他物流仓储、报废机动车回收拆解、再生资源回收、汽车销售、电子商务、住宿等经营单位
11. 风险提示：主要存在经营主体安全生产意识不强，电线私拉乱拉较为普遍、易燃物品堆放无序、日常管理较松散，从业人员文化水平有限等问题。
12. 管控措施：一是加强设施维护。必须对安全设备进行经常性维护、保养，并开展定期检测，保证其正常运转。二是加强日常管控。在日常消防管理中，落实值班检查、昼夜检查、危险作业前检查，对发现的问题隐患要及时整改，防微杜渐。三是严守安全规定。开展动火等危险作业，严格落实报批等程序，安排专人进行现场安全管理，遵守操作规程，落实安全措施。